|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: 273-34/2023 |  |
| Datum: 06.07.2023 |  |

EN **»Dokončanje prenove endoskopskega centra«**

**1. Predmet ponudbe**

Predmet ponudbe je izvedba dokončanja prenove endoskopskega centra. Delo zajema zamenjavo talnih oblog in ureditev dveh WC-jev.

**2. Obseg storitve**

Na podlagi priloženega popisa del je potrebno dokončati prenovo prostorov endoskopskega centra. Upoštevati je potrebno vse veljavne zakone na tem področju kot tudi Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-002:2021: Zdravstvene stavbe.

Naročnik zagotovi izbranemu ponudniku:

* pojasnila na vprašanja izvajalca v zvezi z izvedbo,
* omogoča večkratne oglede objekta po predhodnem dogovoru,
* koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Predhodni ogled objekta je obvezen pred oddajo ponudbe.

**3. Popis del**

**3.1 Preddela:**

- pripravljalna dela pred pričetkom del, namestitev kontejnerja za ruševine, ..

- izvedba potrebnih zaščit v notranjosti objekta (pvc, filc, kartoni,..) med izvedbo del hodnik, okna, svetilke, radiatorji,…

- grobo čiščenje med izvedbo del

**3.2 Rušitvena dela:**

- odstranjevanje obstoječe točkaste gume v sanitarijah, gume in pvc zaključka hodniki iznos in odvoz na deponijo

- demontaže sanitarnih elementov - ogledalo, nosilec brisač, milnik,… in ponovna montaža po zaključku del

- demontaža obstoječega umivalnika, wc školjke s kotličkom, iznos in odvoz (wc1)

- rušenje, iznos obstoječe vgradne tuš kadi dim. 90\*90\*25 cm, odvoz na deponijo (wc1)

- rušenje, iznos obstoječe vgradne kadi dim. 160\*90\*25 cm odvoz na deponijo (wc2)

- odstranjevanje obstoječih odtočnih cevi in razvod vode v tlaku in stenah do vertikale po odstranitvi tuš kade, wc školjke, kotlička, iznos in odvoz na deponijo (wc1)

- odstranjevanje obstoječih cevi - odtočne in razvod vode v tlaku in stenah do vertikale po odstranitvi kade iznos in odvoz na deponijo (wc2)

- izvedba potrebnih utorov za strojne inštalacije na opečnati steni (širina pas 8-10 cm), iznos in odvoz ruševin

- izvedba preboja skozi opečnato steno za instalacijo s potrebnim krpanjem

- rušenje estriha v sanitarijah tuša zaradi višinske razlike, iznos in odvoz ruševin (wc1 2,34m², wc2 3,05m²)

**3.3 Zidarska dela:**

- izvedba novega estriha do deb. 6 cm + izolacija 5 cm na lokaciji - višina prilagojena za keramiko

- zidarsko krpanje utorov širine cca 8-10 cm

- izvedba lepila in mrežice na stenah kjer so bili izvedeni preboji, utori

- gradbena pomoč instalaterjem

**3.4 Obrtniška dela:**

- kompletna izvedba talne hidroizolacije v obliki banje vključno z vsemi zaključki. Hidroizolacija v sistemu izvedena na predhodno izdelan cementni estrih, kot podlaga za polaganje talnih keramičnih ploščic vključno z vertikalnim zaključkom v višini cca 20 cm.

- obloga sten s keramičnimi ploščicami srednjega cenovnega razreda vključno z lepilom na pripravljeno podlago, ( kopalnice).

- obloga tal z nedrsečimi keramičnimi ploščicami srednjega cenovnega razreda, vključno s stičenjem in lepljenjem na pripravljeno podlago.

- dobava in polaganje nizkostenskih zaokrožnic v kromasti izvedbi.

- izvedba keramičnega cokla iz rezane keramike višine 10 cm

- izvedba silikoniziranja spojev, vogali,…

- dobava in vgradnja pripire, spoj med keramiko in gumo hodnik

**3.5 Tlakarska dela:**

- priprava površine z diamantnim brušenjem ostankov lepila,

- nanos primer podlage in izravnava tlaka z izravnalno maso,

- dobava ter polaganje Noraplan UNI (barva 2140) komplet z izdelavo zaokrožnice višine do 10 cm,

**3.6 Mizarska dela:**

- dobava in montaža novih vrat (polno krilo, obdelava ULTRAPAS, modre barve TIROLSKO MODRA)

- kovinski suhomontažni podboj za steno 12 cm RAL 5000 mat, wc ključavnica (dim.75/200 cm, desno)

**3.7 Slikopleskarska dela:**

- manjša lokalna popravila rustike

- izvedba premaza z emulzijo za boljši oprijem stene in strop (wc1 in wc2)

- 2x oplesk stropov z LATEX BARVO rumena

- 2x oplesk sten z LATEX BARVO rumena

- morebitna krpanja lukenj, manjše sanacije

**3.8 Strojne instalacije:**

- izvedba novih razvodov odtočne cevi do vertikale,

- začepitev cevi školjka, tuš kad, iskanje lokacije vertikale brez posegov na hodniku, ponovna montaža umivalnika na isto lokacijo (wc1)

- izvedba novih razvodov odtočne cevi do vertikale, začepitev cevi školjka, kad (wc2)

- dobava in montaža nove wc školjke GEMMA 2 ali podobne, z desko in nadometnim vodokotličkom GEBERIT ap110 ali podobno (wc2)

- dobava in montaža novega keramičnega stenskega umivalnika (wc2)

- dobava in vgradnja novega keramičnega podstavka tuš kad 80\*80\*3 cm kot npr. HATRIA (wc2)

- nova tuš zavesa z L univerzalnim drogom , obročki in zaveso (wc2)

- dobava in montaža novih stenskih pip – 1x stenska pipa za umivalnik in 1x stenska pipa za tuš (wc2)

- izvedba novega talnega sifona v estrihu (wc1 in wc2)

**4. Rok izvedbe**

Ponudbeni rok za izvedbo predmeta ponudbe je 20 delovnih dni po prejemu naročila.

**5. Garancija**

Izvajalec jamči za solidnost gradnje 5 let in nudi splošni garancijski rok za izvedena dela in vgrajene naprave in opremo 2 leti. Izvajalec je dolžan predložiti:

* garancijo na prvi poziv v višini 10 % od pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za brezhibno delovanje oz. za odpravo napak v garancijski dobi.
* Zavarovalno polico za zavarovanje objektov oz. pogodbenih del ter odgovornosti za čas gradnje od pričetka veljavnosti pogodbe do primopredaje sklenjeno pri zavarovalnici v višini najmanj 50.000 €.

**6. Rok za izvedbo:** 30 delovnih dni od prejema naročila

**7. Način plačila**

30 dni po opravljeni storitvi

**8. Merilo:** ekonomsko najugodnejša ponudba

 Dokument pripravil:

 Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.