**PREDRAČUN IN SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | 270-2/2017 |
| **Predmet javnega naročila** | **Nujna nabava osnovnih sredstev za kuhinjo - ponovitev** |

Ponudnik izpolni tabelo za sklop za katerega oddaja ponudbo in obrazec na koncu žigosa in podpiše.

**Splošne zahteve, ki veljajo za vse sklope:**

1. Ponujena oprema v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijami naročnika.

Dokazilo: izpolnjevanje tehničnih specifikacij predmeta naročila je razvidno iz **originalnih prospektov proizvajalca**, ki jih ponudnik priloži ponudbi.

V prospektih naj ponudnik ustrezno označi, podčrta mesta iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtev naročnika ter jih oštevilči po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije v obrazcu ePRO »Predračun in specifikacije«. Lastna izjava ponudnika ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev.

Dokumentacija je lahko v angleškem ali italijanskem jeziku.

1. Ponujena oprema mora biti nova in zadnje generacije.
2. Garancija na aparat je najmanj 24 mesecev od dneva primopredaje dalje
3. Posamezni stroj/naprava mora omogočati uporabo proizvodov za vzdrževanje higiene (čistila) ali namenska čistilna sredstva različnih dobaviteljev, ki jih naročnik naroča na podlagi javnega naročila.

Ponudnik bo pred podpisom pogodbe naročniku predložil **Načrt rednega vzdrževanja**, v katerem bo za posamezno 12 mesečno obdobje opredeli vrsto opravljenih storitev, predvideni material (rezervni deli, potrošni material,… ipd.), oziroma vse kar je predvideno v okviru rednega vzdrževanja opreme v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili.

**SKLOP 1: PRETOČNI POMIVALNI STROJ ZA ČRNO/KUHINJSKO POSODO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRETOČNI POMIVALNI STROJ ZA ČRNO/KUHINJSKO POSODO** | | | | |
|  | | | | |
| **BISTVENE ZAHTEVE** | | **IZPOLNI PONUDNIK** | | |
| zap. št. | **BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA** | **DA/NE** | **DOKAZILO DA/NE** | **OPOMBA PONUDNIKA** |
| 1 | Električni 400-415V 3N~, |  |  |  |
| 2 | Izdelan iz inoks (nerjavečega) jekla za prehrano, samostoječa izvedba, |  |  |  |
| 3 | Prilagodljiv za pomivanje kuhalne posode in jedilne posode, stroj mora omogočati uporabo standardnih pvc košar dim. 50x50 cm. Košare niso predmet povpraševanja, |  |  |  |
| 4 | Kapaciteta pranja na uro: cca. 100 standardnih košar na uro, odstopanje +/- 20% |  |  |  |
| 5 | Program pranja kratek |  |  |  |
| 6 | Program pranja srednji |  |  |  |
| 7 | Program pranja dolgi |  |  |  |
| 8 | Programi pranja na prednastavitev uporabnika |  |  |  |
| 9 | Program samo očiščenja notranjosti stroja |  |  |  |
| 10 | Mehanska regulacija moči pomivanja v odvisnosti od zamazanosti posode na prednastavitev uporabnika |  |  |  |
| 11 | Dvig havbe/komore: A: Avtomatski dvig  in spust po zaključenem programu pranja; B: ustavitev stroja in dvig havbe na zahtevo uporabnika, |  |  |  |
| 12 | Dvig havbe/komore: B: ustavitev stroja in dvig havbe na zahtevo uporabnika, |  |  |  |
| 13 | Havba/komora s primerno zvočno izolativnostjo, (dvo stenska vrata) |  |  |  |
| 14 | Zunanja dimenzija stroja: Višina stroja z odprtimi vrati največ 2450 mm (zaradi stropne konstrukcije pri naročniku), |  |  |  |
| 15 | Zunanja dimenzija stroja:  širina največ 1600 mm |  |  |  |
| 16 | Zunanja dimenzija stroja:  globina največ 900 mm; |  |  |  |
| 17 | Vstopna višina za polnjenje: min 600 mm |  |  |  |
| 18 | Inoks mreža/košara za zlaganje kuhinjske posode mora biti sestavni del stroja, |  |  |  |
| 19 | PONUJEN STROJ je nov, nerabljen, zadnje generacije |  |  |  |
| 20 | Kompatibilnost z različnimi čistilnimi sredstvi |  |  |  |
| 21 | prospekt ponujenega stroja |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PONUDNIK PONUJA** | **IZPOLNI PONUDNIK** | | |
| 1 | ZNAMKA STROJA |  | | |
| 2 | MODEL |  | | |
| 3 | Pooblaščeni servis |  | | |

**OPOMBA 1:** Naročnik ima centralni razvod mehke vode tudi v kuhinji 20.04.2017

**OPOMBA 2:** Izbrani ponudnik odstrani obstoječi pomivalni stroj ter dobavi, montira novi pomivalni stroj.

**OPOMBA 3:** ponudba ponudnika mora izpolnjevati bistvene zahteve in priložena morajo biti dokazila vezana na bistvene zahteve

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto v EUR brez DDV** | **Cena za celotno količino v EUR brez DDV** | **Cena za celotno količino v EUR z DDV** |
| **Oprema in redno vzdrževanje**  (naročnik naroča opremo oz. storitve v zapisani količini) | | | | | |
| 1. Dobava in montaža aparata iz sklopa \* | 1 | Kos |  |  |  |
| 1. Redno vzdrževanje v obdobju enega leta s pregledom/in po navodilih proizvajalca in izdajo potrdila o ustreznosti opreme z vključenimi vsemi stroški (kilometrina, dnevnica, zamenjan potrošni material po navodilih proizvajalca, ure na srvisu, ure na poti, ostalo) \*\* | 5 (1x5) | Kpl |  |  |  |
| **Postavka** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto v EUR brez DDV** | **Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR brez DDV** | **Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR z DDV** |
| **Servis**  (Naročnik bo storitve naročal po potrebi v času veljavnosti pogodbe z naročilnico) | | | | | |
| 1. Servisna ura | (ocena 10 ur/5 let) | ura |  |  |  |
| 1. Potni stroški \*\*\* | (1 obisk /leto) | obisk |  |  |  |
| **Skupaj (postavke 1-4)** | | | |  |  |

**Predračun**

**SKLOP 2: PARNO KONVEKCIJSKI APARAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARNO KONVEKCIJSKI APARAT** | | | | |
|  | | | | |
|  | **BISTVENE ZAHTEVE** | **IZPOLNI PONUDNIK** | | |
| zap. št. | **BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA** | **DA/NE** | **DOKAZILO DA/NE** | **OPOMBA PONUDNIKA** |
| 1 | Električni 400-415V 3N~ |  |  |  |
| 2 | Električni, priključna moč 32 - 40 kW |  |  |  |
| 3 | Izdelan iz inoks (nerjavečega) jekla za prehrano |  |  |  |
| 4 | Samostoječa izvedba |  |  |  |
| 5 | Kapaciteta: 20 x GN 1/1 posod/pekačev na prevoznem vstavnem inoks vozičku z vzdolžnimi vodili |  |  |  |
| 6 | Kompatibilnost z GN pekači 1/1  (last naročnika) |  |  |  |
| 7 | Voziček z 4 kolesi – dve kolesi z zavoro |  |  |  |
| 8 | Higienična notranjost brez utorov, z zaobljenemi koti in robovi |  |  |  |
| 9 | Aparat z najmanj 5 kuharskimi mediji |  |  |  |
| 10 | Temperaturna funkcija od 30 °C do 250°C oz. 300 °C |  |  |  |
| 11 | Parno konvekcijski ročno nastavljivi način delovanja s kuharskim medijem - način priprave: Para 30 – 130 °C z avtomatskim prilagajanjem vlage |  |  |  |
| 12 | Parno konvekcijski ročno nastavljivi način delovanja s kuharskim medijem - način priprave: Vroči zrak 30 – 250°C oz. 300 °C z avtomatskim prilagajanjem vlage |  |  |  |
| 13 | Parno konvekcijski ročno nastavljivi način delovanja s kuharskim medijem - način priprave: Kombinacija (pečenja, kuhanja) 30 – 250 oz. 300 °C z avtomatskim prilagajanjem vlage |  |  |  |
| 14 | Barvni display in Touch screen (zaslon na dotik) z lahko razumljivi simboli ali izpisi |  |  |  |
| 15 | Najmanj 1000 programskih mest z min. 10 možnimi koraki |  |  |  |
| 16 | Gumb za nastavitve, s funkcijo za potrditev vnosa podatkov priprave hrane |  |  |  |
| 17 | USB priključek (prenos HACCP podatkov, vnos ali izvoz podatkov, programov, nastavitev) |  |  |  |
| 18 | Programska pred nastavitev – kuhanje s paro, kombinirani način: ponujeni parno konvekcijski aparat mora biti take izvedbe, da omogoča dodajanje pare za čas procesa termične obdelave hrane |  |  |  |
| 19 | Programska pred nastavitev - funkcija za počasno pripravo velikih kosov mesa |  |  |  |
| 20 | Avtomatična pred izbira časa in datuma za začetek priprave obdelave na displeju |  |  |  |
| 21 | Prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti na displeju |  |  |  |
| 22 | Tekstovni in slikovni prikaz vseh postopkov priprave tudi v času obdelave na displeju |  |  |  |
| 23 | Digitalni izpisi temperature |  |  |  |
| 24 | Avtomatični prikaz sporočil za servis na displeju |  |  |  |
| 25 | Pokazatelj vlage v delovnem območju trocesa termične obdelave hrane na displeju. Aparat mora imeti vgrajen vlagomer |  |  |  |
| 26 | Aparat mora omogočati nastavitev vlage v delovnem območju. |  |  |  |
| 27 | Najmanj 5 hitrosti delovanja ventilatorja |  |  |  |
| 28 | Hitrosti delovanja ventilatorja je možno programirati |  |  |  |
| 29 | Vgrajena zavora delovanja ventilatorja oz. motorja |  |  |  |
| 30 | Dinamična razporeditev kroženja zraka v aparatu za zagotavljanje enakomernosti termične obdelave. |  |  |  |
| 31 | Sonda za merjenje temperature jedra oz. tekočin |  |  |  |
| 32 | Držalo za sondo za pomoč pri vstavljanju v hrano oz. tekočine |  |  |  |
| 33 | Vgrajena halogenska ali LED razsvetljava notranjosti aparata (zaščitno steklo-odporno na udarce). |  |  |  |
| 34 | Vgrajena razsvetljava notranjosti aparata ima zaščitno steklo odporno na udarce |  |  |  |
| 35 | Vrata aparata s prezračevalnim dvojnim steklom, možnost odpiranja notranjega stekla zaradi  čiščenja |  |  |  |
| 36 | Kljuka za enoročno odpiranje vrat (v desno ali levo- po navodilu  naročnika), |  |  |  |
| 37 | Brezkontaktno kontrolno stikalo zapiranja vrat |  |  |  |
| 38 | Enostavno zamenljivo tesnilo na vratih |  |  |  |
| 39 | Avtomatični sistem čiščenja in odkamenjevanja parnega generatorja in komore aparata, zaznavanje umazanije in prilagajanje stopnje čiščenja |  |  |  |
| 40 | Centrifugalno odvajanje maščob, brez maščobnega filtra |  |  |  |
| 41 | Hitro ohlajevanje notranjosti aparata (Cool Down) |  |  |  |
| 42 | V oz. na okrovu aparata vgrajen tuš za čiščenje s samodejnim povratnim navijanjem, vodno zaporo, večstopenjski izvlek, večstopenjska moč brizganja |  |  |  |
| 43 | Zunanja dimenzija stroja:  širina največ 1.000 mm, |  |  |  |
| 44 | Zunanja dimenzija stroja:   globina največ 1.000mm |  |  |  |
| 45 | Višina aparata največ 1785mm (zaradi stropne konstrukcije pri naročniku oz. obstoječe kuhinjske nape in prezračevalnega sistema) |  |  |  |
| 46 | PONUJEN STROJ je nov, nerabljen, zadnje generacije |  |  |  |
| 47 | Kompatibilnost z različnimi čistilnimi sredstvi |  |  |  |
| 48 | prospekt ponujenega stroja |  |  |  |
|  | | | | |
|  | **PONUDNIK PONUJA** | **IZPOLNI PONUDNIK** | | |
| 1 | ZNAMKA APARATA |  | | |
| 2 | MODEL |  | | |
| 3 | Pooblaščeni servis |  | | |

**OPOMBA 1:** Naročnik ima centralni razvod mehke vode tudi v kuhinji

**OPOMBA 2:** Izbrani ponudnik odstrani obstoječi aparat ter dobavi, montira novi aparat.

**OPOMBA 3:** ponudba ponudnika mora izpolnjevati bistvene zahteve in priložena morajo biti dokazila vezana na bistvene zahteve

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto v EUR brez DDV** | **Cena za celotno količino v EUR brez DDV** | **Cena za celotno količino v EUR z DDV** |
| **Oprema in redno vzdrževanje**  (naročnik naroča opremo oz. storitve v zapisani količini) | | | | | |
| 1. Dobava in montaža aparata iz sklopa \* | 1 | Kos |  |  |  |
| 1. Redno vzdrževanje v obdobju enega leta s pregledom/in po navodilih proizvajalca in izdajo potrdila o ustreznosti opreme z vključenimi vsemi stroški (kilometrina, dnevnica, zamenjan potrošni material po navodilih proizvajalca, ure na srvisu, ure na poti, ostalo) \*\* | 5 (1x5) | Kpl |  |  |  |
| **Postavka** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto v EUR brez DDV** | **Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR brez DDV** | **Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR z DDV** |
| **Servis**  (Naročnik bo storitve naročal po potrebi v času veljavnosti pogodbe z naročilnico) | | | | | |
| 1. Servisna ura | (ocena 10 ur/5 let) | ura |  |  |  |
| 1. Potni stroški \*\*\* | (1 obisk /leto) | obisk |  |  |  |
| **Skupaj (postavke 1-4)** | | | |  |  |

**Predračun**

**SKLOP 3: ELEKTRIČNA NAGIBNA/PREKUCNA LITOŽELEZNA PONEV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELEKTRIČNA NAGIBNA/PREKUCNA LITOŽELEZNA PONEV** | | | | |
|  | | | | |
|  | **BISTVENE ZAHTEVE** | **IZPOLNI PONUDNIK** | | |
| zap. št. | **BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA** | **DA/NE** | **DOKAZILO DA/NE** | **OPOMBA PONUDNIKA** |
| 1 | Električna 400-415 V 3N |  |  |  |
| 2 | Električna priključna moč najmanj 15-25 kW, |  |  |  |
| 3 | Izdelan okrov in ostali deli aparata iz inoks (nerjavečega) jekla za prehrano  (tečaji pokrova, zunanja oplata, pokrov, ročaj, plošča, ohišje) |  |  |  |
| 4 | Samostoječa izvedba |  |  |  |
| 5 | Zunanja dimenzija aparata:  širina največ 1450 mm |  |  |  |
| 6 | Zunanja dimenzija aparata:  globina največ 900 mm |  |  |  |
| 7 | Zunanja dimenzija aparata:  višina največ 950 mm |  |  |  |
| 8 | Dimenzija ponve:  širina ca. 900 mm |  |  |  |
| 9 | Dimenzija ponve:  dolžina ca. 650mm |  |  |  |
| 10 | Dimenzija ponve:  višina oz. globina ponve ca. 160 -250 mm z izlivom na sredini |  |  |  |
| 11 | Dvig in spust ponve – avtomatski/elektro motorni pogon na zahtevo uporabnika |  |  |  |
| 12 | Prekucna ponev (posoda)  mora biti izdelana iz visokokvalitetne sive litine z odlično toplotno prevodnostjo in korozivno odpornostjo, z vgrajenimi grelci iz nerjavečega jekla razporejeni po dnu posode za boljši razpored toplote |  |  |  |
| 13 | Prostornina posode oz.  delovni volumen najmanj 70 l, maksimalen volumen 110 l (litrov) |  |  |  |
| 14 | Notranjost posode  narejena  z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja |  |  |  |
| 15 | Temperaturna regulacija mora biti v temperaturnem območju od 50° do 300°C z nastavljivim gumbom, tipkovnica z velikim simboli, primerna za enostavno uporabo in digitalnimi prikazovalniki za temperaturo in čas |  |  |  |
| 16 | Opozorilna signalizacija (ob vklopu/izklopu/opozorilo ob nastavitvah, napaka v delovanju) |  |  |  |
| 17 | Termična zaščita delovanja: poleg termostata vgrajena tudi termična varovalka, ki v primeru nepravilnega delovanja aparat izključi (avtomatska izključitev ogrevanja ob nagibu ponve) |  |  |  |
| 18 | Vgrajen priključek za vodo in vgrajena mešalna vodna armatura za toplo/hladno vodo za dovod vode v posodo, dovod vode v posodo preko ventila na sprednji strani aparata |  |  |  |
| 19 | Dvoslojni ali več slojni pokrov, mora biti uravnotežen, da pokrov samostojno stoji v vseh pozicijah odpiranja z navzdol zavitim ročajem |  |  |  |
| 20 | Toplotna izolacija  celotne naprave/aparata  mora biti ustrezne debeline, v skladu z predpisi |  |  |  |
| 21 | Ponev nameščena med dve vrtljivi osi, katera omogočajo enostavno čiščenje, s sprednje strani odprta niša s padcem proti prednji strani aparata, ostale strani zaprte z nerjavečo ploščo |  |  |  |
| 22 | PONUJEN STROJ je nov, nerabljen, zadnje generacije |  |  |  |
| 23 | Kompatibilnost z različnimi čistilnimi sredstvi |  |  |  |
| 24 | Prospekt ponujenega stroja |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PONUDNIK PONUJA** | **IZPOLNI PONUDNIK** | | |
| 1 | ZNAMKA STROJA |  | | |
| 2 | MODEL |  | | |
| 3 | Pooblaščeni servis |  | | |

**OPOMBA 1:** Naročnik ima centralni razvod mehke vode tudi v kuhinji 20.04.2017

**OPOMBA 2:** Izbrani ponudnik odstrani obstoječi aparat ter dobavi, montira novi aparat.

**OPOMBA 3:** ponudba ponudnika mora izpolnjevati bistvene zahteve in priložena morajo biti dokazila vezana na bistvene zahteve

**Predračun:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto v EUR brez DDV** | **Cena za celotno količino v EUR brez DDV** | **Cena za celotno količino v EUR z DDV** |
| **Oprema in redno vzdrževanje**  (naročnik naroča opremo oz. storitve v zapisani količini) | | | | | |
| 1. Dobava in montaža aparata iz sklopa \* | 1 | Kos |  |  |  |
| 1. Redno vzdrževanje v obdobju enega leta s pregledom/in po navodilih proizvajalca in izdajo potrdila o ustreznosti opreme z vključenimi vsemi stroški (kilometrina, dnevnica, zamenjan potrošni material po navodilih proizvajalca, ure na srvisu, ure na poti, ostalo) \*\* | 5 (1x5) | Kpl |  |  |  |
| **Postavka** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto v EUR brez DDV** | **Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR brez DDV** | **Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR z DDV** |
| **Servis**  (Naročnik bo storitve naročal po potrebi v času veljavnosti pogodbe z naročilnico) | | | | | |
| 1. Servisna ura | (ocena 10 ur/5 let) | ura |  |  |  |
| 1. Potni stroški \*\*\* | (1 obisk /leto) | obisk |  |  |  |
| **Skupaj (postavke 1-4)** | | | |  |  |

**SKLOP 4: OGREVALNI VOZIČEK ZA KROŽNIKE (4 kos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OGREVALNI VOZIČEK** | | | | |
|  | | | | |
|  | **BISTVENE ZAHTEVE** | **IZPOLNI PONUDNIK** | | |
| zap. št. | **BISTVENA ZAHTEVA NAROČNIKA** | **DA/NE** | **DOKAZILO DA/NE** | **OPOMBA PONUDNIKA** |
| 1 | Električna priključna 220 V |  |  |  |
| 2 | Moč izražena v kW mora biti prilagojena glede na maksimalno velikost in kapaciteto polnjenja cevi, |  |  |  |
| 3 | Električni spiralni kabel dolžine min. 2 m |  |  |  |
| 4 | Izdelan iz inoks (nerjavečega) jekla za prehrano, |  |  |  |
| 5 | Samostoječa izvedba |  |  |  |
| 6 | Dvostensko izoliran voziček |  |  |  |
| 7 | Z (dvema) stebroma/cevema za nalaganje porcelan krožnikov, |  |  |  |
| 8 | Nastavljiva vodila glede na  premer  krožnikov od premera fi 16 cm do minimalno fi 31 cm. **OPOMBA: naročnik uporablja krožnike fi 16 cm, 18 cm, 21 cm, 22 cm, 26 cm, 28 cm in 31 cm** |  |  |  |
| 9 | Kapaciteta:  najmanj 100 do  120 krožnikov (50 – 60 kos krožnikov v en steber) |  |  |  |
| 10 | Nastavitev podajalnika (vzmeti) mora omogočati vedno postavitev krožnika v zgornji legi |  |  |  |
| 11 | Voziček opremljen z dvema polikarbonatnima ločenima pokrovoma, vsak za svojo cev |  |  |  |
| 12 | Zunanja dimenzija vozička:  širina največ 850 mm |  |  |  |
| 13 | Zunanja dimenzija vozička:  globina največ 470 mm |  |  |  |
| 14 | Zunanja dimenzija vozička:  višina največ 1.050 mm |  |  |  |
| 15 | Voziček mora biti prevozen |  |  |  |
| 16 | Voziček opremljen  4 kolesi od tega dve kolesi z zavoro, |  |  |  |
| 17 | Kolesa vozička z antistatično oblogo, premera 125 -150 mm |  |  |  |
| 18 | Voziček opremljen  ročko za transport |  |  |  |
| 19 | Voziček opremljen z vogalnimi odbojniki |  |  |  |
| 20 | Nastavitev temperature notranjosti vozička – regulacija od +30°c do +90°C |  |  |  |
| 21 | Mehanični termostat za vzdrževanje nastavljene temperature |  |  |  |
| 22 | Stikalo vklop/izklop v vodotesni izvedbi |  |  |  |
| 23 | Pokazatelj (lučka) vklopa gretja notranjosti vozička |  |  |  |
| 24 | Slepa vtičnica ali držalo  za odlaganje spiralnega kabla |  |  |  |
| 25 | PONUJEN STROJ je nov, nerabljen, zadnje generacije |  |  |  |
| 26 | Kompatibilnost z različnimi čistilnimi sredstvi |  |  |  |
| 27 | Prospekt ponujenega stroja |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PONUDNIK PONUJA** | **IZPOLNI PONUDNIK** | | |
| 1 | ZNAMKA STROJA |  | | |
| 2 | MODEL |  | | |
| 3 | Pooblaščeni servis |  | | |

**OPOMBA 1:** ponudba ponudnika mora izpolnjevati bistvene zahteve in priložena morajo biti dokazila vezana na bistvene zahteve

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto v EUR brez DDV** | **Cena za celotno količino v EUR brez DDV** | **Cena za celotno količino v EUR z DDV** |
| **Oprema in redno vzdrževanje**  (naročnik naroča opremo oz. storitve v zapisani količini) | | | | | |
| 1. Dobava in montaža aparata iz sklopa \* | 1 | Kos |  |  |  |
| 1. Redno vzdrževanje v obdobju enega leta s pregledom/in po navodilih proizvajalca in izdajo potrdila o ustreznosti opreme z vključenimi vsemi stroški (kilometrina, dnevnica, zamenjan potrošni material po navodilih proizvajalca, ure na srvisu, ure na poti, ostalo) \*\* | 5 (1x5) | Kpl |  |  |  |
| **Postavka** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto v EUR brez DDV** | **Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR brez DDV** | **Cena za celotno (ocenjeno) količino v EUR z DDV** |
| **Servis**  (Naročnik bo storitve naročal po potrebi v času veljavnosti pogodbe z naročilnico) | | | | | |
| 1. Servisna ura | (ocena 10 ur/5 let) | ura |  |  |  |
| 1. Potni stroški \*\*\* | (1 obisk /leto) | obisk |  |  |  |
| **Skupaj (postavke 1-4)** | | | |  |  |

**Predračun**

\* V ceni so zajeti vsi stroški prodajalca, stroški dobave, montaže in »zagona v živo« ter stroški usposabljanja uporabnikov (če je tako zahtevano v obrazcu P-4 »Predračun in specifikacije«. V ceni je vključen servis opreme v garancijskem roku.

\*\* V ceni so zajeti vsi stroški prodajalca, vključno s prevoznimi stroški na lokacijo, delom, dnevnicami in materialom, s potrebnim potrošnim materialom za izvedbo rednega vzdrževanja ter potrdilo o ustreznosti predpisanim normativom.

\*\*\* V ceni so zajete tudi dnevnice.

Ponudnik soglaša, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. člena ZJN-3, v primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ponudnik tudi soglaša, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/na      , dne | | |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |