Vprašanje:

Glede na zahteve in tehnične specifikacije, bi Vas prosila ali lahko ponudimo vozičke nemškega proizvajalca Rieber , ki v dimenzijah malenkost odstopajo od navedena.

Oziroma ali dovolite odstopanja +-10% od razpisanih zahtev?

Ali lahko ponudimo vozičke z naslendjimi karakteristikami?

Poz. A ) dimenzije:1314x680x900mm

 Priključna moč : 2.820 W

 Temperaturno območje + 30 do +90°C

Poz. B) dimenzije: 1520 x 678 x 900mm

 Priključna moč 1.880 W

Poz. C) dimenzije: 1185 x 678 x 900mm

 Priključna moč 1.410 W

Odgovor:

potencialni ponudnik lahko ponudi odstopanja +-10% od razpisanih zahtev navedenih opisih v specifikacij.

Pomembno je, da naročnik lahko uporablja lastno GN posodo (standard) in da imajo toplovodnem kopeli ločene bazene.

Naročnik razpolaga z toplovodnimi kopeli nemškega proizvajalca Rieber.