|  |  |
| --- | --- |
|  | Ulica padlih borcev 13a  5290 Šempeter pri Gorici  T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057  E: tajnistvo@bolnisnica-go.si  W: www.bolnisnica-go.si |

Številka: 273-20-2023

Datum: 07.04.2023

**Spoštovani,**

**Vabimo vas k oddaji ponudbe za aparat za elektroterapijo z dodatki (UZ (stacionarni in dinamični) + laser):**

\*Specifikacije aparata (2 kanala elektro terapija, 1 kanal ultrazvok, 1 kanal laser - laserska sonda moč 200mW) ter dveh dodatkov za aparat:

- vakuumska enota z integriranim vozičkom in vsemi priključki,

- prostoročna UZ sonda.

Tehnične specifikacije v spodnji tabeli.

**Ponudbi priložite vrednost morebitnega vzdrževanja in potrošnega materiala za obdobje 7 let.**

**Rok za oddajo ponudbe je 14.04.2023 do 12.00 ure.**

Hvala in lep pozdrav,

Patricija Rijavec Furlan

Nabavna služba

Tel.: 05/330-1456

[nabava@bolnisnica-go.si](mailto:nabava@bolnisnica-go.si)

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tehnične specifikacije aparata:** | |
| KOMBINIRANA NAPRAVA ELEKTROTERAPIJA + ULTRAZVOK + LASER + VAKUM TERAPIJA Z VOZIČKOM  Količina: 1 | Naprava z vakumsko terapijo  • HITRI protokoli  • Navigacija po delih telesa  • Velik barvni zaslon na dotik (barvni zaslon na dotik)  • Prednastavljeni protokoli in terapevtska enciklopedija  • baza podatkov bolnikov  2X Elektroterapevtski kanal  2X Ultrazvok kanal  2x Laser kanal  Laserska sonda, 200mW  Electrodiagnostics  Galvanic  Diadynamic currents  Träbert  Faradic  Neofaradic  Exponencial pulses  Exponencial pulses with rise  Rectangular pulses  Russian stimulation  Stimulation pulses  Trapezoid pulses  Triangular pulses  Combined pulses  TENS  NPHV  Sequences  Transcranial electrotherapy  2 – pole interference  4 – pole interference  Teža največ 3 kg  Omrežno napajanje 100-240VAC, 50-60Hz  Standardni dodatki  2× elektrodni priključni kabel, 4× gumijaste elektrode 5×7 cm, 4x gobice za elektrode, set pritrdilnih trakov 5cm2 UZ glava, adapter, priročnik, aktivna prostoročna UZ glava + fiksacijski trakovi za pritrditev  Vakuumska enota, integrirana z vozičkom  • Dva neodvisna izhoda  • Neprekinjeni in impulzni način  • Sedem stopenj intenzivnosti vakuuma  • Štirje pulzni načini in en neprekinjen način  Teža največ 2 kg  Omrežno napajanje 100-240VAC, 50-60Hz  Standardni dodatki  4× vmesniški kabel za elektroterapijo, 2× priključni kabel za elektrode, gobice,  2× priključni kabel za vakuumske elektrode, 4× vakuumske elektrode 60 mm, adapter |
| 1. **Vzdrževanje in potrošni material** | |
| Vzdrževanje | Vzdrževanje aparata za obdobje 7 let |
| Potrošni material | Potrošni material za 7 let |