|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: 273-3/2022 |  |
| Datum: 14.03.2022 |  |

**PONUDBA:**

**TABELA 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **STORITEV** | **CENA Z DDV/LETO** |
| A1 | Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov (2x letno) (kotlovnica SBNG) |  |
| A2 | Izvedba letnega servisnega pregleda gorilnikov (2x letno) (kotlovnica SBNG) |  |
| A3 | Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem razširjenega manipulativnega prostora (omejeni nadzor) (2 x letno) (kotlovnica SBNG) |  |
| A4 | Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov in gorilnikov komplet z DDV(kotlovnica P2 Stara Gora) |  |
| A5 | Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov in gorilnikov komplet z DDV (kotlovnica P1 Stara Gora) |  |
|  | **SKUPAJ VREDNOST STORITVE**  |  |
|  | **SKUPAJ VREDNOST STORITVE ZA OBDOBJE 2 LET** |  |

**TABELA 2**

Cena delovne ure za nepredvidene in nujno potrebne servisne posege za odpravo napak na poziv po tem okvirnem sporazumu znašajo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| Ponedeljek – petek |  |  |
| Sobota, nedelja, praznik |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena za predvidenih **60 ur vzdrževanja** | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| Ponedeljek – petek |  |  |

**TABELA 3**

|  |  |
| --- | --- |
|  | EUR ( z DDV) |
| Znesek 10 prihodov na objekt  |  |

**TABELA 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv materiala** | **Predvideno št. kos** | **Cena/kos** | **Cena skupaj** | **Cena skupaj z DDV** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tipalo plamena QRA55 | 4 |   |   |   |
| 2 | Tipalo plamena QRA2 | 4 |   |   |   |
| 3 | Magnetni ventil DMV-D | 4 |   |   |   |
| 4 | Plinska cev DN 12, l= 350-450 mm | 4 |   |   |   |
| 5 | Vžigalni trafo ZAF-02 | 4 |   |   |   |
| 6 | Avtomatika gorilnik LFL 1.333-A27 | 2 |   |   |   |
| 7 | Časovni rele LADT2 | 2 |   |   |   |
| 8 | Kotni zaporni ventil DN20 PN40 | 2 |   |   |   |
| 9 | Grafitno tesnilo DN20 PN10/40 | 4 |   |   |   |
| 10 | Zaporni ventil DN20 PN16 | 2 |   |   |   |
| 11 | Prirobnični varnostni ventil DN32/50 PN 16 | 2 |   |   |   |
| 12 | Ventil parni prirobnični DN 20 PN 16 | 2 |   |   |   |
| 13 | Nivokazno steklo s tesnilom | 2 |   |   |   |
| 14 | Servomotor 1055/80 | 2 |   |   |   |
|  | **SKUPAJ MATERIAL**  |  |  |  |  |

Ocenjena končna skupna vrednost za obdobje 2 let je

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta stroška** | **Znesek v EUR z DDV** |
| Redni servisi (tab. 1) |  |
| Vzdrževanje (tab.2) |  |
| Stroški prihodov (tab.3) |  |
| Predviden material (tab.4) |  |