**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | 260-10/2016 |
| **Predmet javnega naročila** | **Nakup ali poslovni najem Gama kamere** |

**1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Številka postavke** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO**  Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev.  Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu *ZAHTEVANO* pod isto številko. |
|  | Nakup nove dvoglave SPECT-CT gama kamere, 2-16 rezinski CT 700-800 z montažo, **VKLJUČENIM** preventivnim vzdrževanjem, zagotavljanjem servisa, rezervnimi deli in podporo uporabi za obdobje 10 let z odzivnimi časi 2 delovni uri v delavnikih v Sloveniji med 7 in 17 uro in odpravo napak (vzpostavitvijo delujočega stanja) v rokih, ki jih lahko zagotavlja ustrezno usposobljen strokovnjak z zagotovljeno potrebno opremo, nadomestnimi deli in resursi ob neprekinjenem odpravljanju napake do rešitve. |  |
|  | **VARIANTA1:** Poslovni najem (operativni leasing) nove, dvoglave SPECT-CT gama kamere, 2-16 rezinski CT 700-800, z montažo, **VKLJUČENIM** preventivnim vzdrževanjem, zagotavljanjem servisa, rezervnimi deli in podporo uporabi za obdobje 10 let z odzivnimi časi 2 delovni uri v delavnikih v Sloveniji med 7 in 17 uro in odpravo napak (vzpostavitvijo delujočega stanja) v rokih, ki jih lahko zagotavlja ustrezno usposobljen strokovnjak z zagotovljeno potrebno opremo, nadomestnimi deli in resursi ob neprekinjenem odpravljanju napake do rešitve. |  |
|  | **VARIANTA2:** Nakup rabljene, tovarniško obnovljene, dvoglave SPECT-CT gama kamere, 2-16 rezinski CT 700-800 z montažo, **VKLJUČENIM** preventivnim vzdrževanjem, zagotavljanjem servisa, rezervnimi deli in podporo uporabi za obdobje 10 let z odzivnimi časi 2 delovni uri v delavnikih v Sloveniji med 7 in 17 uro in odpravo napak (vzpostavitvijo delujočega stanja) v rokih, ki jih lahko zagotavlja ustrezno usposobljen strokovnjak z zagotovljeno potrebno opremo, nadomestnimi deli in resursi ob neprekinjenem odpravljanju napake do rešitve. |  |
|  | **VARIANTA3:** Poslovni najem (operativni leasing) rabljene, tovarniško obnovljene, dvoglave SPECT-CT gama kamere, 2-16 rezinski CT 700-800, z montažo, **VKLJUČENIM** preventivnim vzdrževanjem, zagotavljanjem servisa, rezervnimi deli in podporo uporabi za obdobje 10 let z odzivnimi časi 2 delovni uri v delavnikih v Sloveniji med 7 in 17 uro in odpravo napak (vzpostavitvijo delujočega stanja) v rokih, ki jih lahko zagotavlja ustrezno usposobljen strokovnjak z zagotovljeno potrebno opremo, nadomestnimi deli in resursi ob neprekinjenem odpravljanju napake do rešitve. |  |
| **DODATNI OPIS** | | |
| Dodaten opis predmeta je podan spodaj. Namen dodatnega opisa 1 je kandidate seznaniti z okvirnim obsegom in vrsto opreme. Tehnične karakteristike predmeta naročila, zahteve naročnika in druge lastnosti so predmet druge faze konkurenčnega dialoga in se lahko v drugi fazi konkurenčnega dialoga spreminjajo – naročnik se lahko v drugi fazi konkurenčnega dialoga s posameznimi kandidati pogaja o vseh elementih tehnične rešitve in pogodbenih elementih, v kolikor mu predlagane rešitve v fazi dialoga ustrezajo. Končne tehnične specifikacije bo naročnik predložil kandidatom v tretji fazi konkurenčnega dialoga, pred oddajo končnih ponudb. Tehnične specifikacije predmeta niso predmet prve faze postopka konkurenčnega dialoga (ter bodo predmet usklajevanj v naslednjih fazah konkurenčnega dialoga), zato naročnik podrobnejših tehničnih pojasnil v prvi fazi postopka ne bo posredoval, saj za priznanje sposobnosti kandidatov v prvi fazi konkurenčnega dialoga niso relevantne, poleg tega pa se bodo v drugi fazi konkurenčnega dialoga še lahko spreminjale. | | |
| SPECT:  Dvoglava gama kamera z velikim vidnim poljem za vrste preiskav:  -plenarne (statične, dinamične, prožene),  -SPECT in proženi SPECT za kardiološke preiskave  -wholebody posnetki  -EKG trigger za NM preiskave  -Kolimator: LEHR  -Sistem za avtomatsko prilagajanje konture snemanja za WB in SPECT (autocontour)  -Ločena zajemalna in obdelovalna delovna postaja  SOFTWARE:  -Standardni paket za NM  in SPECT/CT preiskave  -Kardiološki paket za zajemanje in obdelavo  -Software za izboljšanje kvalitete slik/preiskav oz. zmanšanje časa zajemanja  ( 'resolution recovery')  za WB in SPECT  -DICOM in DICOM-WL  CT: -za korekcijo atenuacije in lokalizacijo SPECT/CT preiskav  -2 ali več rezinski (2-16)  -Opcijsko: UPS glede na opredelitev potrebe s strani bolnišnične tehnične službe  Izobraževanja:  -najmanj 1 teden onsite za inženirje in zdravnike  -2 tedna v referenčnem centru (za zdravnika)  Ostalo:  Ponudnik predloži natančne pogoje in specifikacije prostora in opreme za vgraditev dobavljene opreme, prilagojene naročnikovemu okolju, v opisni in grafični obliki.  Ponudnik bo montiral opremo v predpripravljene prostore naročnika.  Ponudbi mora biti priložen cenik tipičnih rezervnih delov za servis ponujene opreme. | | |