Seznam dvigal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inv.št. | LOKACIJA | ŠT. POSTAJ | NOSILNOST | VRSTA DVIGALA | VRSTA POGONA | POG. AGREGAT | AVTOMATIKA | GENER. OBNOVA | IZVAJALEC |
| 1 | 1A | NOVA STAVBA | 11 | 450 kg - 6 OSEB | OSEBNO - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 58 | SEC. ELECTRONICS TIP E | 2005 | DSD LOGATEC |
| 2 | 1B | NOVA STAVBA | 11 | 450 kg - 6 OSEB | OSEBNO - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 58 | SEC. ELECTRONICS TIP E | 2005 | DSD LOGATEC |
| 3 | A | NOVA STAVBA | 11 | 1350 kg - 18 OSEB | TOVORNO (osebno) - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 82 | SEC. ELECTRONICS LIFTOMATIK | 2002 | DSD LOGATEC |
| 4 | B | NOVA STAVBA | 11 | 1350 kg - 18 OSEB | TOVORNO (osebno) - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 82 | SEC. ELECTRONICS LIFTOMATIK | 2002 | DSD LOGATEC |
| 5 | C | NOVA STAVBA | 11 | 1350 kg - 18 OSEB | TOVORNO (osebno) - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 82 | SEC. ELECTRONICS LIFTOMATIK | 2003 | DSD LOGATEC |
| 6 |  | NOVA STAVBA | 4 | 100 kg | TOVORNO - STERILNI DEL | ELEKTRO REDUKTORSKI | SCINDLER | ZBRINO RELEJNA | 1976 | SCINDLER DAKA |
| 7 |  | NOVA STAVBA | 4 | 100 kg | TOVORNO - NESTERILNI DEL | ELEKTRO REDUKTORSKI | SCINDLER | ZBRINO RELEJNA | 1976 | SCINDLER DAKA |
| 8 |  | STARA STAVBA | 4 | 1600 kg - 21 OSEB | VRVNO DVIGALO ZA PREVOZ BOLNIKOV | ELEKTRO REDUKTORSKI | RK 15 kW | ZBIRNI SIMPLEX | 1995 | LIFT INŽENIRING |
| 9 |  | STARA STAVBA | 5 | 2000 kg - 27 OSEB | VRVNO DVIGALO ZA PREVOZ BOLNIKOV | ELEKTRO REDUKTORSKI | RK 5ALVR 180L 4/16 | SEC. ELECTRONICS TIP D | 2004 | DSD LOGATEC |
| 10 |  | STARA GORA | 3 | 630 kg - 8 OSEB | HIDRAVLIČNO OSEBNO | HIDRAVLIKA | DMW | SEC. EJECT LIFTOMATIK | 2000 | DSD LOGATEC |