**PREDRAČUN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **270-6/2021** |
| **Predmet javnega naročila** | **Operacijska miza za COB OP1** |

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v razpisni dokumentaciji, poda ponudbeno ceno kot sledi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) Oprema\*** | EM | Cena za EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Razpisana količina | Cena za razpisano količino v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR z DDV |
| Operacijska miza | kos |  |  | 1 |  |  |
| **SKUPAJ\*** | |  |  |  |  |  |

Podana cena za operacijsko mizo vsebuje naslednje zahtevane elemente:

-Op steber univerzalni fiksni (1 kos)

-kontrole OP mize: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega in nožnega dela ter longitudinalni pomik v 4 hitrostih, prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev hrbtnega dela v 0 pozicijo (1 kos)

-napajalna enota ročnega upravljalca (1 kos)

-Univerzalna operacijska miza (2 kos)

- standardna hrbtne plošča z IPC blazino (2 kos)

-vzglavna plošča z dvojno artikulacijo z IPC blazino (2 kos)

-dvo delna nožna plošča s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s priskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste nožne plošče. Nastavitev 90°/100° (2 par)

-držalo za roko (dolžine cca 400-500mm) nastavljiv v vse smeri (1 kos)

- anestezijski zaslon / podaljšan (1 kos)

-podaljšek anestezijskega zaslona (1 kos)

-radialne pritrdilne sponke z namestitvijo na tirnice (3 kos)

- adapter za namestitev različnih dodatkov za glavo (1 kos)

- adapter za namestitev vzglavne plošče (podkvice), nastavljiv v treh zglobih (1 kos)

- vzglavna plošča - podkvica dvodelna (1 kos)

- kolenski podporniki po Goepel-u (2 kos)

- infuzijsko stojalo s 4 kljukicami (1 kos)

- varnostni pas za pacienta (1 kos)

- standardni transporter z nastavitvijo trendelenburg nagiba (2 kos)

Ponujena operacijska miza mora biti kompatibilna z obstoječimi deli :

- vgradno ploščo v estrihu MAQUET 1150.98A0 z GOI deli

- ekstenzijsko OP ploščo z dodatki MAQUET 1150.20B0

- univerzalno OP ploščo z dodatki MAQUET 1150.30B0

- transporterjem MAQUET 1146.60B0,

V nasprotnem primeru mora ponudnik v sklopu ponudbene cene OP mize ponuditi tudi:

- Vgradno ploščo v estrihu ter fiksacijo op stebra v predpripravljen sistem v tlakih Maquet ali izvedbo drugačnega sistema fiksacije OP stebra

- Ekstenzijsko OP ploščo z dodatki, s transporterjem

- Univerzalno Op ploščo z vsemi dodatki za TUR posege, s transporterjem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) Vzdrževanje\*** | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR brez DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR z DDV |
| Vzdrževanje\* | leto |  |  |  |  |
| Del.ura do 15:00 ure | h |  |  |  |  |
| Del. ura po 15:00 uri, ter za vikende in praznike | h |  |  |  |  |
| Kilometrina | km |  |  |  |  |

\*Končna cena mora vsebovati vse stroške (stroške dobave in montaže ter zagona »v živo«, prevozne stroške, stroške usposabljanja in šolanja, servisiranja, popolno vzdrževanje v garancijski dobi in pogarancijsko redno preventivno vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe, DDV), popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/na      , dne | | |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |