SPECIFIKACIJE HIDRAVLIČNA INŠTRUMENTARSKA MIZICA

Predmet nabave je 8 kos hidravlična inštrumentarska mizica.

Opis:

Miza za inštrumente je namenjena za odlaganje sterilne mreže z inštrumenti, inštrumentov ter drugih medicinskih pripomočkov med samim operativnim posegom. Ker se uporablja v sterilnem polju, je pomembno, da se jo lahko z enostavnim rokovanjem povsem prekrije s sterilnim pokrivalom. Plošča mize naj ima možnost vrtenja od +90° do -90° ter mora biti vakuumsko oblikovana - iz enega kosa. Nastavitev višine naj bo priročna, s pomočjo nožnega pedala. Mizica naj nudi optimalno higieno, naj bo odporna proti koroziji, stabilna, vzdržljiva, odporna na udarce, razkužila ter robustna. Površina mora biti iz nerjavnega jekla (CrNi Steel), ki odbija umazanijo.

Tehnične specifikacije:

- nastavitev višine od 960 mm do 1355 mm

- maksimalna obremenitev: 30kg

- tri dvojna vrtljiva kolesa premera 50mm

- dimenzije površine : 700x500 mm.